목               차

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 물 (水)

2. 관개의 효과

3. 공 사 개 요

4. 관개 설비 계획

5. 1일 관개 용수량

1. 물 (水)

1) 물의 중요성

물은 지구상의 모든 동,식물체의 70-80%, 지구의 70% 정도가 물로 되어 있다.

식물이나 사람이 영양분이나 음식을 한동안 공급하지 않아도 살아갈 수 있지만, 물이 없으면 치명

적인 문제가 발생한다.

비록 사막이나 불모지라도 물만 잘 공급할 수 있다면, 잔디나 채소, 꽃 등을 마음대로 기를 수 있는

오아시스가 되는 것처럼, 물의 중요성을 잘 인식하고 있어야 한다.

2) 물의 역할

물은 식물체와 생명의 필수불가결한 요소이다.

식물의 광합성 작용, 양분의 이동, 성장 등의 모든 운동은 수분의 함량변화에 의해서 이루어진다.

3) 물의 효율적인 이용

일반적으로 가장 얻기 쉽고, 값싸고 효과가 큰 것이 바로 물이다.

이런 사실을 무시하고 값비싼 비료나 농약에만 큰 관심을 보이는 것은 매우 잘못된 현상이다.

물만 잘 공급해도 튼튼한 식물을 길러낼 수 있으며, 병충해에도 강하고, 좋은 품질의 잔디를 유지

할 수가 있는 것이다.

4) 잔디와 물

물은 잔디의 생육에 있어 필수불가결한 요소이다.

항상 푸르고 건강한 잔디상태의 유지를 위해서는 잔디가 필요로 하는 물을, 적기에 알맞게 공급하는

하는 것이 매우 중요하다.

최적의 잔디상태는 바로 완전한 스프링클러 시설에 의해 결정되는 것이다.

골프장의 잔디에 필요한 물은 먼저 자연강수에 의존하여야 하며, 보조적으로 관개시설에 의해 공급

받게 된다.

우리나라의 연중 강수량은 잔디의 생육에 충분한 물량을 적시에 공급할 수 없다는 계절적인 점에서

문제가 있다.

여름철의 건기는 그 시차가 1개월에서 3개월이나 되기 떄문에 이 기간동안 관리자들이 겪는 고초는

매우 크다.

따라서 잔디가 필요로 하는 물을 공급할 수 있는 완벽한 관개시설의 필요성은 당연하다고 할 수

있다.

2. 관개의 효과

1) 적은 물량으로 관수가 가능하다.

2) 잔디의 성장을 촉진시키며, 건강하고 푸른 잔디의 유지관리에 효과적이다.

3) 토양을 굳지 않게 하며, 토양의 유실을 방지한다.

4) 시비와 농약 살포가 가능하다.

5) 노동력을 절감할 수 있으므로 경제적이다.

6) 어느 토양이나 평지, 경사지를 막론하고 관수할 수 있다.

7) 잔디별 생리에 맞도록 수분과 물량, 온도 조절이 가능하다.

8) 시간에 구애받지 않고 자동시설로서 야간에 관수할 수 있다.

3. 공 사 개 요

1) 스프링클러 설비공사 (전체 18홀 골프장)

18홀 골프장으로서 17홀 배수지에서(BL290)에서 가압하여

18HOLE 골프장 스프링클러 관개를 가압 및 감압하여 관개하는 것으로 계획하였다.

코스에 스프링클러를 설치하여 가압방식에 의해 스프링클러에 적정압력을 공급하여 자동으로

관개하는 설비이다.

골프장에 식재되는 잔디에 대해 필요한 수분의 공급을 위한 관로 배관, POP-UP 스프링클러의 설치

및 컴퓨터 콘트롤러에 의해 관리동에서 모든 자동제어가 이루어지도록 한다.

적정압력을 초과하여 과다압력이 작용하는 곳에는 감압발브를 설치하여 스프링클러가 적정압력으로

관개할 수 있도록 한다.

4. 관개 설비 계획

1) 압 력 : 스프링클러의 기준압력 : 4.5kg/㎠

2) 설계 기본 사항

ⓐ 가 압 관개 지역(1구간---#1-#7,#13-#18,  2구간---#3,#13-#16)

GREEN  ------------------------------------------------  18면

TEE GROUND -------------------------------------------  18개 COURSE

FAIR WAY ----------------------------------------------  18개 COURSE

ⓑ 관개 간단 일수

GREEN, TEE, FAIR WAY -----------------------------------  매 일

ⓒ 1일 용수량

GREEN  ------------------------------------------------   10mm/day(벤트)

GREEN  AROUND -----------------------------------------    7mm/day(켄터키)

ROUGH ------------------------------------------------    7mm/day(켄터키)

TEE GROUND -------------------------------------------   7mm/day(켄터키)

FAIR WAY ----------------------------------------------   5mm/day(중지)

3) 스프링클러

ⓐ GREEN.TEE

POP-UP 스프링클러헤드를 GREEN.TEE 주위에 매설하여 설치하고, 기종은 각도조절이 가능한 기어식

TORO 835-52-33 C.O.M, TR70XTP-52-7.0 SPRINKLER HEAD를 고정식으로 설치하여 자동으로 관개한다.

ⓑ F,W

F.W 의 스프링클러는 바람에 의한 손실 등을 감안하여 살수 직경의 약 45-50%가 중복이 되도록 배치

하고 기종은 전회전용인 기어식 TORO DT34-52-33과 각도조정이 가능한 DT35-52-33을 지형조건에 맞

추어 삼각방식으로 배치하고 설치하며 전자밸브를 이용한 블록시스템으로 설치관개한다.

구 분 기 종	기준압력 (kg/cm2)	살 수 량 (Lit/Min)	살수반경 (m)	연결구경 (mm)	비 고
835S-52-33	4.5	87	20.1	D25	GREEN
835S-52-34	4.5	113.6	22.6	D25	GREEN
692-56-918	5.5	231.3	29.3	D40	GREEN
TR70XTP-52-7	4.5	30.7	14.5	D25	TEE
DT35-52-33	4.5	92.4	19.5	D25	GREEN주위,FW
DT34-52-33	4.5	92.4	20.7	D25	FAIRWAY

ⓒ 스프링클러의 사양

4) 관개 강도

ⓐ 관개 강도의 산정(삼각형배치)

60 x g

I = □□□□□□□□□□□□□□□ (mm/Hr)

A

□□  I = 관개 강도 (mm/Hr)

□   g = 살 수 량 (Lit/min)

□□  A = 관개 면적 (m2) = 스프링클러 간격 x 스프링클러 폭 (m2)

ⓑ 835S-52-33 의 관개 강도 (A= 20.1m*20.1m*0.866 = 350m2)

60 x 87           5,220

I = □□□□□□□□□□□□□□□□□  =  ------  = 14.92  = 15 mm/Hr

350             350

ⓒ 835S-52-34의 관개 강도 (A = 22.6m * 22.6m *0.866  = 443m2)

60 x 113.6         6,816

I = □□□□□□□□□□□□□□    =  ------  =  15.39   = 15.4 mm/Hr

443             443

ⓓ 692-56-918의 관개 강도 (A = 29.3m * 29.3m *0.866  = 744m2)

60 x 231.3        13,878

I = □□□□□□□□□□□□□□    =  ------  =  18.65   = 18.7 mm/Hr

744             744

ⓔ TR70XTP-52-7의 관개 강도 (A = 14.5m * 14.5m *0.866  = 182m2)

60 x 30.7          1,842

I = □□□□□□□□□□□□□□    =  ------  =  10.12   = 10.2 mm/Hr

182             182

ⓕ DT35-52-33 의 관개 강도 (A= 19.5m*19.5m*0.866 = 330m2)

60 x 92.4          5,544

I = □□□□□□□□□□□□□□□□□  =  ------  = 16.8  = 16.8 mm/Hr

330             330

ⓖ DT34-52-33 의 관개 강도 (A= 20.7m*20.7m*0.866 = 371m2)

60 x 92.4          5,544

I = □□□□□□□□□□□□□□□□□  =  ------  = 14.94  = 15 mm/Hr

371             371

5) 관개 소요 시간

ⓐ 관개 소요 시간의 산정

D

T =  □□□ x 60 (min)

I

□□ T = 관개 시간 (min)

□  D = 용  수  량 (mm/day)

□□ I  = 관개 강도 (mm/Hr)

ⓑ GREEN (835S-52-33)--- 180도 고정

10

:  T = □□□□□□□□□ x 60  =  40 min  =  20 min

15

ⓒ GREEN (835S-52-34)--- 180도 고정

10

:  T = □□□□□□□□ x 60     = 38.96min   =  20 min

15.4

ⓓ GREEN(692-56-918) --- 180도 고정

10

: T =  □□□□□□ x 60    = 32 min  = 16 min

18.7

ⓔ TEE (TR70XTP-52-7)--- 180도 고정

7

:  T = □□□□□□□□ x 60     = 41.18 min = 21min

10.2

ⓕ GREEN AROUND, FW ROUGH(DT35-52-33)--- 180도 고정

7

:  T = □□□□□□□□ x 60     = 25 min = 13min

16.8

ⓖ  FW(DT34-52-33)--- 360도 고정

5

:  T = □□□□□□□□ x 60     = 20 min

15.0

ⓕ 지역별 관개 강도 및 관개 시간

구 분 지 역	용 수 량 (mm/day)	관개 강도 (mm/Hr)	관개 시간 (min)	비 고
GREEN(835S-52-33)	10	15	20	180도 고정
GREEN(835S-52-34)	10	15.4	20	180도 고정
GREEN(692-56-918)	10	18.7	16	180도 고정
TEE(TR70XTP-52-7)	7	10.2	21	180도 고정
GREEN AROUND,FW ROUGH (DT35-52-33)	7	16.8	13	180도 고정
FAIR WAY(DT34-52-33)	5	15	20	전회전

5. 1일 관개 용수량

지 역	스프링클러 수 량	스프링클러 살수량(개당)	관개시간	1 일 살 수 량
				계 산 식	살 수 량
GREEN (835S-52-33)	20개	87 LPM	20분	20개 x 87LPM x 20분	34,800 Lit/day
GREEN (835S-52-34)	53개	113.6 LPM	20분	53개 x 113.6LPM x 20분	120,416 Lit/day
GREEN (692-56-918)	6개	231.3 LPM	16분	6개 x 231.3LPM x 16분	22,205 Lit/day
TEE (TR70XTP-52-7)	274개	30.7 LPM	21분	274개 x 30.7LPM x 21분	176,648 Lit/day
GREEN 주위,ROUGH (DT35-52-33)	88개	92.4 LPM	13분	88개 x 92.4LPM x 13분	105,706 Lit/day
FAIRWAY (DT34-52-33)	914개	92.4 LPM	20분	914개 x 92.4LPM x 20분	1,689,072 Lit/day
계				2,148,847 Lit/day x ≒ 2,200m3/day

※ 1일 예상 관개용수량 =  2,200m3/day

6. 관경설정 및 가압 펌프선정

1) 가압 지역

:일반적으로 총 관개시간을 5시간 이내로 함으로 시간당 관수량은 다음과 같다.

[eqn: 시간당`관수량`=` {일일`총관수량 LEFT ( m ^{3} RIGHT )} over {1일`가능한`관수시간 LEFT ( hr RIGHT )} `=` {2,200 LEFT ( m ^{3} RIGHT )} over {5 LEFT ( hr RIGHT )} =440LEFT ( m ^{3} /hr RIGHT )]

① 작동 방법

자동 관수시 CONTROLLER에서 신호를 받아 작동하며 압력센서가 부착되어 압력이 낮아질 경우

일정한 압력을 유지 할 수 있어야 한다.

② 가압 대상 구간 : 18개 홀

③ 펌프의 양정

스프링클러 기준압력 4.5kg/cm2 (45m)

위치수두 = 0m(배수지-300m, #15TEE,#18TEE-300m)

필요양정 = 스프링클러 기준압력 45m + 위치수두 0m + 마찰손실 외15m = 60m

④ 펌프의 토출량

스프링클러 1개  = 스프링클러 1개 x 92.4 Lit/min ≒ 5.55m3/Hr

시간당 관수량 / 1개스프링클러 = 440 / 5.55 = 약80개 동시작동이 적당하다.

동시 최대 작동 스프링클러 헤드 = 80개 헤드 x 5.55m3/Hr≒440m3/Hr

95 m3/Hr / 4대 동시작동 (1대예비)

⑤ BOOSTER PUMP의 사양 ( 인버터기동방식)

모  타  =  3상 x 380V x 60Hz

토출량  =  90m3/Hr

양  정  =  60m

동  력  =  35HP (26kw)

수  량  =  5대 설치(동시가동)

PUMP의 동력 계산

MOTOR = 3□ x 380V x 60Hz

펌프 토출량(Q) : 90m3/hr / 5대 동시작동

펌프의 양정(H) : 60m

펌프의 효율(η) : 70%

여유 계수(α) : 1.15

[eqn: rm P ~ = ~ 1.0~ × ~ Q ~ × ~ H ~ × { α} OVER {367xη} (kW)]

[eqn: rm = ~ 1.0 ~ × ~ 90 ~ × ~ 60 ~ × { 1.15} OVER {367x0.7} ~ = ~ 26kW]

따라서, 펌프의 전동기 출력은 26kW로 한다.

⑥ 관경 설정

[eqn: A= {Q} over {V}]     [eqn: cases{A=관의`단면적 LEFT ( m ^{2} RIGHT ) ````````````````````````````````````&#eqalign{V=유`속 LEFT ( m/sec RIGHT ) =1.5 LEFT ( m/sec RIGHT )# Q=유`량 LEFT ( m ^{3} /hr RIGHT )}&}]

[eqn: D= sqrt {{4 TIMES Q} over {pi TIMES V}} = sqrt {{4 TIMES 440LEFT ( m ^{3} /hr RIGHT )} over {3.14 TIMES 1.5 LEFT ( m/sec RIGHT ) TIMES 3,600}} =0.316m=316mm]

PE PIPE(수도관)을 사용할 경우 내경이 316mm 이상이어야 함으로

D400 이상 PIPE를 사용하여야 한다.