설 계 설 명 서

◎스프링클러 설비공사

2010년 03월

◈ 스프링클러 시설 설계 검토 안 ◈

구 분		국내 골프장 현황	설계 안
관수방법	◎추가적인 9홀 신설골프코스의 수량을 포함하여 배관 및 펌프용량 설계(27홀). ◎BL300M(17홀그린) 위치에 배수지를 설치하여 자연 압과 가압으로 전 홀을 관수함.
GREEN	제품모델	TORO/ RAINBIRD 각도조절용	TORO 각도조절용
	배관구성	3-4개의 헤드를 1개의 전자밸브로 제어하는 블록시스템(BLOCK SYSTEM)	헤드를 개별 제어 할 수 있는 밸브 인 헤드시스템(VALVE IN HEAD SYSTEM)
	설계특징	◎필요한 스프링클러 헤드만 작동 시킬 수 있으므로 지역별 정밀살수 및 관개용량 절약, 펌프의 소비전력 감소 등 장기적으로 비용절감이 발생 하도록 설계. ◎GREEN의 면적 및 거리에 따라 노즐을 차별하여 효율적 균일 살수가 가능하도록 설계. ◎DOUBLE SPRINKLER SYSTEM --- 각도 조절용 헤드를 같은 파이프 에 연결하여 관개가 가능함으로 추가적인 파이프 및 전자변이 필요 없으 므로 비용 절감 할 수 있도록 설계.
TEE	제품모델	TORO/RAINBIRD 전회전용 (중형헤드 --20M)	TORO 각도조절 및 전회전용 (소형헤드--- 13M-15M)
	배관구성	전자 변에 의한 제어가 가능한 블록시스템(BLOCK SYSTEM)	전자 변에 의한 제어가 가능한 블록시스템(BLOCK SYSTEM)
	설계특징	◎TEE의 소규모의 면적은 중형헤드(살수거리-20.1M)를 사용할시 낭비되는 물량이 많고 살수 량이 다르게 형성됨으로 과다살수지역이 발생하고 TEE의 잔디관리가 어려움으로 소형헤드를 TEE 1개소 당 블록시스템으로 형성하여 균일한 살수로 잔디관리를 세부적으로 할 수 있도록 설계.
FAIRWAY	제품모델	TORO/RAINBIRD 전회전용	TORO 각도조절용 및 전회전용
	배관구성	전자 변에 의한 제어가 가능한 블록시스템 (BLOCK SYSTEM)	헤드를 개별 제어 할 수 있는 밸브 인 헤드 시스템(VALVE IN HEAD SYSTEM)
	설계특징	◎FAIRWAY, ROUGH의 잔디 초종에 따른 물관리가 용이한 개별 제어 시스템으로 설계. ◎전회전용과 각도조정용 헤드를 하나의 파이프에 연결하여 카트 도로 등 불필요한 지역에 관수를 막음으로 일일물량을 절약하도록 설계. ◎지면의 경사, 토질, 잔디종류에 맞게 헤드를 세밀화 시켜 세부적인 잔디 관리가 가능하므로 과다살수를 방지하고 전반적 잔디를 효율적으로 관리 할 수 있다
GREEN 뒷면	제품모델	TORO/RAINBIRD 전회전용 (중형헤드 --20M)	TORO 각도조절 (중형헤드--- 20M)
	배관구성	전자 변에 의한 제어가 가능한 블록시스템(BLOCK SYSTEM)	헤드를 개별 제어 할 수 있는 밸브 인 헤드시스템(VALVE IN HEAD SYSTEM)
	설계특징	◎DOUBLE SPRINKLER SYSTEM --- 각도 조절용 헤드를 같은 파이프 에 연결하여 관개가 가능함으로 추가적인 파이프 및 전자변이 필요 없으 므로 비용 절감 할 수 있도록 설계.

구 분		국내 골프장 현황	설계 안
자동제어시스템	제품모델	SITEPRO LTC PLUS
	시스템	중앙 집중 분산 식
	설계특징	1)전원, 제어선(24volts), 통신선이 분리되어 중앙 제어반이 고장 시 지역통제기로 자동 살수가 용이하다. 2)중앙 제어반과 지역통제기가 분리 작동이 가능하므로 중앙 제어반 설치 전 완성된 홀을 지역통제기로 자동 살수가 가능하다 3)지역통제기 내부에 각 전선에 대한 자체 낙뢰 방지 부품이 포함 되어 있어 낙뢰피해를 최소화 한다. 4)밸브 인 헤드(개별제어) 시스템 설치 시 제어할 수 있는 헤드수가 많으므로 개별제어시스템에서 적합하다. 5)지역 판넬 고장 시 수리하여 재사용이 가능하다. 6)잔디종류, 흙 종류, 흙 다짐 상태, 경사도 등 헤드주위의 여건에 따라 물량 산출이 가능하므로 코스별 정밀 살수 가능. 7)기상센서와 연계 시 ET(증발율)에 근거하여 자동/수동으로 관수가 가능 8)GPS 데이터나 CAD파일을 이용하므로 헤드, 배관 ,전선연결부분, 밸브 등 현 시설물을 지도상에 정확히 재현 할 수 있음
배관의 구성	주관규격	자연 압 구간- D200-D150 가압 구간 - D250-D150	자연 압 구간 - D250-D150 가압 구간 - D400-D150
	지관규격	D50	D65
	설계특징	◎GREEN, TEE, FAIRWAY의 초종을 고려하여 초기 시 일일 관수량이 많이 필요함으로 관리자가 용이하게 관수 할 수 있 도록 주관을 일5시간 기준으로 설계했으며 주간에도 홀별로 수동관수가 용이하도록 관경을 설계. ◎홀별 동시 작동 할 수 관개 할 수 있도록 배관을 루프화 시켜 설계하여 플레이에 지장 이 없고 단 시간에 효율적인 관수가 이루어짐으로 골프장 운영상에 도움이 되도록 설계
검 토 의 견	관개시설의 특성은 설치목적상 비슷하나 지면의 경사, 토질, 잔디종류, 관수지역의 특성에 맞게 헤드를 그룹화 시켜 세부적인 잔디관리가 가능하고 잔디에 과다살수를 방지 전반적으로 관개용량 및 펌프의 소비전력을 효율적으로 관리 할 수 있도록 개별제어시스템을 선정하고 관수지역이 협소한 지역은 소형헤드로 블록시스템을 병행하여 설치하는 것이 타당하리라 사료됨.
선 정			◎